### ZV_MRGENARC -- 生成圆环测量器

类型 | 测量区域
描述 | 生成圆弧点测量器，单区域测量器，测量器不能超出图像范围，否则报错
语法 | ZV_MRGENARC(mr,cx,cy,r,annulus_r[,start_angle=0,ext_angle=360,direction=0, interp=1]) 参数： mr：ZVOBJECT类型，圆环形的测量器 cx：圆环的中心x坐标，范围[0,32766] cy：圆环的中心y坐标，范围[0,32766] r：圆环中线的半径，范围[1,16383] annulus_r：圆环半宽，范围(0,r) start_angle：测量区域起始角度，由图像坐标系确定，单位度数，范围(-180,180]，若超出范围会自动归一化到此范围 ext_angle：测量区域角度范围，(0，360]，单位度数，若大于360内部会自动转换成360 direction：扫描方向，0-切向顺时针，1-径向从外到内 interp：插值算法，范围[0,3]，0-最近邻插值，1-双线性插值，2-双三次插值，3-LANCZOS
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | ZVOBJECT mr ZV_MRGENARC(mr,120,120,20,10,60,120,0,1)'生成圆环测量器