### ZV_ERODE -- 腐蚀

类型 | 形态学
描述 | kw*kh 矩形结构的腐蚀，对于二值图像，假设当前像素为白色，如果其邻域中有一个是黑色像素，那么将当前像素变为黑色，如果是灰度图像，那么对当前像素取邻域最小值操作。边界处理为元素对称，可参考自定义形态学。腐蚀示意图如下：
语法 | ZV_ERODE(src,dst,kw[,kh = 0]) 参数： src：ZVOBJECT类型，源图像为单通道或三通道图像 dst：ZVOBJECT类型，腐蚀后图像 kw：结构元素宽度，范围[1,511] kh；结构元素高度，范围[1,511]，若为0则kh = kw
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | ZVOBJECT src, dst ZV_READIMAGE(src,"test.jpg",0)'以原图像格式读取图片 ZV_ERODE(src,dst,3,3) '矩阵腐蚀，3*3的结构元素