### ZV_IMGMERGE3 -- 三通道合并

类型 | 访问
描述 | 三个单通道图像合并为三通道图像
语法 | ZV_IMGMERGE3(src1,src2,src3,dst) 参数： src1：ZVOBJECT类型，第一个单通道图像 src2：ZVOBJECT类型，第二个单通道图像 src3：ZVOBJECT类型，第三个单通道图像 dst：ZVOBJECT类型，合并后的图像
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | ZVOBJECT src1,src2,src3,dst ZV_READIMAGE(src1,"test1.jpg",0)'以原图像格式读取图片 ZV_READIMAGE(src2,"test2.jpg",0)'以原图像格式读取图片 ZV_READIMAGE(src3,"test3.jpg",0)'以原图像格式读取图片 ZV_IMGMERGE3(src1,src2,src3,dst) '将三通道合并
相关指令 | ZV_IMGSPLIT3(三通道分解)