### CRC16 -- CRC 检验计算

类型 | 数学函数
描述 | CRC16 CCITT 计算。
语法 | CRC16(arrayname, index, size[, initial] [, poly]) arrayname：数据存储所在的数组，一个字节占一个位置 index：数据存储所在的数组起始索引 size：计算字节数 initial：CRC 计算初始值，缺省$FFFF poly：多项式，暂时只支持 modbus 的$A001 和 CCITT 的$1021，缺省$A001
适用控制器 | 通用
例子 | TABLE(0, $FE, $48 , $06 , $00 , $6D , $00 , $00 , $00) '8 个数据存储在 TABLE CRCVALUE = CRC16(TABLE, 0, 8) '计算 CRC，结果$1A0D TABLE(8)= CRCVALUE\256 '计算的 CRC 加在数据的后面，大端模式 TABLE(9)= CRCVALUE AND $FF