### SCAN_EVENT -- 检测变化

类型 | 输入输出函数
描述 | 检测表达式的内容变化。 OFF- ON 返回 1，ON-OFF 返回-1，不变返回 0。 不要在循环内或者多任务调用同一个 SUB 内的 SCAN_EVENT。 150810 之后固件版本支持，之前版本用 IN_EVENT 和 IN_SCAN。
语法 | ret = SCAN_EVENT (expression) expression：任意有效的表达式，结果会转成 BOOL 类型
适用控制器 | 通用
例子 | 例一 输入信号扫描 WHILE 1 IF SCAN_EVENT(IN(0)) > 0 THEN 'IN0 上升沿触发 PRINT "IN0 ON" ELSEIF SCAN_EVENT(IN(0))<0 THEN 'IN0 下降沿触发 PRINT "IN0 OFF" ENDIF WEND 例二 寄存器、变量扫描 WHILE 1 IF SCAN_EVENT(TABLE(0)) > 0 THEN 'TABLE0 上升沿触发 PRINT "TABLE0 ON" ELSEIF SCAN_EVENT(TABLE(0))<0 THEN 'TABLE0 下降沿触发 PRINT "TABLE0 OFF" ENDIF WEND 在线命令操作 table(0)，打印相关结果
相关指令 | IN_SCAN，IN_EVENT