### MODBUS_REG -- 字寄存器-16 位整型

类型 | MODBUS 字寄存器
描述 | 修改或者读取字寄存器，16 位整型，触摸屏一般叫 4x 寄存器。 ZMOTION 运动控制器专门具备 MODBUS 字寄存器。 不同型号控制器的字寄存器个数有区别。 字寄存器间的关系查看“MODBUS寄存器”。 控制器缺省使用系统 MODBUS 字寄存器，要修改时请设置 SETCOM 的第 7 个参数。 另：特殊的 modbus 4x 寄存器，通过这些寄存器可以直接从触摸屏读取一些状态。
寄存器（zero based） | 类型 | 意义
13000- | 16 | DA 输出
14000- | 16 | AD 读取
语法 | MODBUS_REG(regnum) = value regnum：寄存器编号，编号从 0 开始
适用控制器 | 通用
例子 | DIM VAR MODBUS_REG(100) = 100 'reg100 赋值 100 VAR = MODBUS_REG(100) 'reg100 赋给变量 VAR
相关指令 | MODBUS_IEEE，MODBUS_LONG，MODBUS_STRING