### CLEAR_BIT -- 按位置 0

类型 | 数学指令或函数
描述 | 位操作，只对整数，修改对应位为 0。 分为命令语法和函数语法。 对 VR 寄存器可设置的位范围是 0-24。
语法 | 命令语法：CLEAR_BIT(bit#,vr#)直接操作 VR 寄存器 bit#：位编号：0-24 vr#：要操作的 VR 变量编号，整数部分 命令语法使用时没有返回值，直接操作，修改操作对象的值。 函数语法：ret = CLEAR_BIT(bit#,int) ret：操作结果 bit#：位编号：0-24 int：要操作的表达式，取整数部分 函数语法使用时返回操作后的结果，操作对象的值不变。
适用控制器 | 通用
例子 | 例一 命令语法 VR(23)=3.333 CLEAR_BIT(0,23) 'VR(23)的第 0 位将被清除(设置为 0) ?VR(23) '打印结果 2，小数被去除 例二 函数语法 DIM a,b a=3.333 b=0 b= CLEAR_BIT(0,a) '返回清除 a 的第 0 位和小数后的结果给 b PRINT a,b '结果为 3.333,2，a 不变,b 为 2
相关指令 | SET_BIT，READ_BIT，READ_BIT2