### ZV_MRLINE -- 直线

类型 | 细分区域测量
描述 | 使用直线测量区域测量直线，沿高进行子区域的划分，每个子区域测量一个点，扫描方向从左到右
语法 | ZV_MRLINE(mr,img,mat_pts,tab_line) 参数： mr：ZVOBJECT类型，直线测量区域 img：ZVOBJECT类型，测量的目标图像，单通道图像 mat_pts：ZVOBJECT类型，测量的结果点，n*2矩阵，每行一个点 tab_line：TABLE索引，依次为x1、y1、x2、y2，即直线端点坐标
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | ZVOBJECT mr,img, pts ZV_READIMAGE(img, "test.png",0)'以原图像格式读取图片 ZV_MRGENLINE(mr,219,207,80,188,0,0,20,2)'生成直线测量的旋转区域 ZV_MRSETADV(mr,3,120,0,1) ZV_MRLINE(mr,img,pts,0)'将矩形测量区域测量到的目标直线端点存储到起始索引为0的TABLE中 ZV_GRAYTORGB(img,color_img)'灰度图转化为RGB图像 ZV_LINE(color_img,TABLE(0),TABLE(1),TABLE(2),TABLE(3),zv_color(0,255,0))