### NODE_IO -- 设备 IO

类型 | EtherCAT 总线指令
描述 | 设备的 IO 起始编号设置，单个设备的输入输出的起始编号一样。 设置结果只会是 8 的倍数。 必须总线扫描后才能读取。 一般用于 EIO 扩展板的 IO 设置，其他设备含有 IO 口时也可使用。
语法 | 可读：var = NODE_IO (slot, node) 可写：NODE_IO(slot, node)=iobase slot：槽位号，0-缺省 node：设备编号，编号从 0 开始
适用控制器 | 带 EtherCAT 接口或 RTEX 接口
例子 | SLOT_SCAN(0) IF NODE_COUNT(0)>0 THEN NODE_IO(0,0)=32 '设置设备 0 的 IO 起始编号为 32 ?NODE_IO(0,0) '打印出设备 0 的 IO 起始编号 ENDIF
相关指令 | NODE_AIO