### LSPEED -- 起始速度

类型 | 轴参数
描述 | 轴起始速度，同时用于停止速度，缺省 0，单位为 units/s。 当多轴运动时，作为插补运动的起始速度。 当需要追求效率时，可以考虑设置起始速度。
语法 | VAR1 = LSPEED，LSPEED = expression
适用控制器 | 通用
例子 | 例一 BASE(0,1) '选择轴 0 为主轴 DPOS=0,0 UNITS=100,100 '脉冲当量 100 SPEED=100,100 '主轴速度 100units/s ACCEL=1000,1000 DECEL=1000,1000 LSPEED=40 '起始速度 40units/s TRIGGER '自动触发示波器 MOVE(100,100) '各轴运动距离 速度曲线 MSPEED(0)垂直刻度 100，无偏移 MSPEED(1)垂直刻度 100，偏移 10
相关指令 | SPEED