### FWD_JOG -- 映射正向 JOG 输入

类型 | 轴参数
描述 | 正向 JOG 输入对应的输入口编号，-1 无效。 输入 OFF 时，认为有信号输入，要相反效果可以用 INVERT_IN 反转电平(ECI 系列控制器除外)。 当有信号输入时，对应轴按照 JOGSPEED 速度正向运动。
语法 | VAR1 = FWD_JOG，FWD_JOG= expression
适用控制器 | 通用
例子 | BASE(0) '选择轴 0 DPOS=0 '坐标清 0 UNITS=100 ATYPE=1 SPEED=100 '速度 100 ACCEL=500 '加速度为 500units/s/s DECEL=500 JOGSPEED=50 'JOG 速度 50 FWD_JOG=0 '输入 IN0 作为正向 JOG 开关 INVERT_IN(0,ON) '反转信号 TRIGGER '自动触发示波器 输入 0 口有信号输入时，轴 0 正向运行，速度为 50。 输入 0 口取消信号输入时，轴 0 停止。 速度曲线 MSPEED(0)垂直刻度 100
相关指令 | REV_JOG，JOGSPEED，FAST_JOG