### ZV_MINMAXLOC -- 最值定位

类型 | 统计信息
描述 | 取得最小值和最大值的数值和位置，数值和位置连续存放，最小值在前
语法 | ZV_MINMAXLOC(src,tab_loc) 参数： src：ZVOBJECT类型，源图像或矩阵 tab_loc：TABLE索引，输出参数6个，定位结果依次为最小值、最小值x，y坐标、最大值、最大值x，y坐标
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | ZVOBJECT img TABLE(0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1)'将数据存入到TABLE(0)中 ZV_IMGGENCONST(img,3,3,1,0,0) ZV_MINMAXLOC(img,0) '图像最小值TABLE(0)，坐标为(TABLE(1), TABLE(2))，最大值TABLE(3)，坐标为(TABLE(4), TABLE(5))