### ZV_POSECORRECT -- 向量补正

类型 | 变换
描述 | 对输入向量进行补正,可对向量中的点位置添加平移量从而实现自定义位置，通常用于自定义定位输出点。比如定位输出的mark点坐标为x1,y1,angle1,那么想将定位坐标指定为mark点旁边的某个位置x2,y2的话，因此可对定位点进行矫正，即transx = x2-x1,transy = y2-y1,ZV_POSECORRECT(x1,y1,angle1,transx,transy,0)
语法 | ZV_POSECORRECT(vecx,vecy,veca,transx,transy,tab_vec_corr) 参数： vecx：输入向量的起始x坐标 vecy：输入向量的起始y坐标 veca：输入向量的角度，顺时针为正 transx：对向量坐标的平移量x transy：对向量坐标的平移量y tab_vec_corr：TABLE索引，输出参数，补正后的向量参数,依次为x、y、angle
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | ZV_SETSYSINT("ShapeCreateLevel",4)'设置为完全创建模板特征 ZVOBJECT img,mat,model,match_img,color_img,results,rigid_mat,model_contlist, dst_contlist ZV_READIMAGE(img, "model.jpg", 0)'以原图像格式读取图片 ZV_SHAPECREATE(img,model,0,360,1,1,50,0,0,0,0)'创建模板 ZV_SHAPECONTOURS(model, model_contlist, 0)'获取模板轮廓 ZV_READIMAGE(match_img, "1.png", 0)'以原图像格式读取图片 ZV_SHAPEFIND(model,match_img,results,90,1,0,-1,3,9,0)'模板匹配 ZV_MATGETROW(results,0,5,0)'获取匹配结果矩阵的第一行，分别是：匹配分数score、x坐标、y坐标、旋转角度angle、缩放比例scale ZV_GRAYTORGB(match_img,color_img)'灰度图转化为RGB图像 TABLE(10, 1, 0, -95, 0, 1, -55)'将数据存入到TABLE(0)中 ZV_MATGENDATA(mat,2,3,10)'变换矩阵 ZV_POSECORRECT(TABLE(1),TABLE(2),TABLE(3),-105,35,20)'对输入向量(1,1,30)进行x、y方向分别平移-105和35个像素后进行补正，补正后的向量存入开始索引为20的TABLE中 ZV_MARKER(color_img,TABLE(20),TABLE(21),0,30,zv_color(0,255,0))'绘制标记