### ZV_DEFDETECTSURFACE -- 光面缺陷检测

类型 | 缺陷
描述 | 表面外观缺陷检测，主要检测瑕疵、斑点、划痕、污渍
语法 | ZV_DEFDETECTSURFACE(src,re,rst,type,axis,size,thresh,minArea,maxArea) 参数： src：输入图像 re：输入区域，re对应的区域为进行缺陷检测的有效区域 rst：输出参数，缺陷结果 type：检测类型
0 | 暗的瑕疵
1 | 亮的瑕疵
2 | 亮和暗都检测
axis：检测轴
0 | 检测x轴
1 | 检测y轴
2 | xy 两个轴都要检测
size：检测尺寸，尺寸要大于1 thresh：瑕疵级别的阈值，范围0-255 minArea：缺陷最小面积 maxArea：缺陷最大面积
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | ZVOBJECT src,re, rst ZV_READIMAGE(src,"test.jpg",0)'以原图像格式读取图片 ZV_REGENFULLIMG(img,re)'生成全图区域 ZV_DEFDETECTSURFACE(src,re,rst,ZV_DEFECT_DARK,ZV_DEFECT_AXISX,30,120,20,100)'表面外观缺陷检测