### ZV_WARPRECT2 -- 截取旋转矩形图像

类型 | 几何变换
描述 | 从图像中截取出旋转矩形roi指定的区域图像，roi不要超出img范围
语法 | ZV_WARPRECT2(img,subImg,cx,cy,w,h,angle,interp) 参数： img：ZVOBJECT类型，源图像为单通道或三通道图像 subImg：ZVOBJECT类型，截取出的图像 cx：旋转矩形中心x坐标 cy：旋转矩形中心x坐标 w：旋转矩形宽，大于1，范围[1,32766] h：旋转矩形高，大于1，范围[1,32766] angle：旋转矩形角度，图像坐标系，顺时针为负，单位度数 interp：插值算法，小于0则默认双线性插值，参考旋转
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | ZVOBJECT src, dst ZV_READIMAGE(src,"test.jpg",0)'以原图像格式读取图片 ZV_WARPRECT2(src,dst,406,280,400,105,-13,0)'从src中截取图像