### NODE_PRESET -- 设备预配置

类型 | EtherCAT 总线指令
描述 | 总线设备预先配置，配置以后没有挂上外设也提前启动总线。 总线启动后不能再修改。 预设置后，可以通过 NODE_STATUS 判断外设是否挂上。 预设值的类型与实际不一样，将不能启动总线。 中途连入的外设没有预设值，也没有扫描到，也不能启动总线。 固件 20160601 以上版本支持。
语法 | 命令语法 1：NODE_PRESET (slot, node, manuid, productid) 命令语法 2：NODE_PRESET (slot, -1) 清除所有预设置 函数语法 1: VALUE = NODE_PRESET (slot, node) 返回是否有预设置 函数语法 1: VALUE = NODE_PRESET (slot) 返回预设值的最大个数 slot：槽位号，0-缺省 node：设备编号，0- manuid：厂商 ID 编号，参考 NODE_INFO productid：设备 ID 编号，参考 NODE_INFO
适用控制器 | 带 EtherCAT 接口或 RTEX 接口
例子 | NODE_PRESET(0,-1)'清除原来的预设置 NODE_PRESET(0,0, $83, 5) '设置第一个 NODE 为 OMRON 驱动器 SLOT_SCAN(0) ?"SCAN RESULT:",RETURN, "MAX", NODE_COUNT(0) '此时会自动显示总数为 1 FOR i= 0 TO NODE_COUNT(0) -1 ? "node", i ? "status",NODE_STATUS(0,i) ? "manu:",NODE_INFO(0,i,0) ? "dev:" ,NODE_INFO(0,i,1) ? "motor:", NODE_AXIS_COUNT(0,i) NEXT
相关指令 | NODE_STATUS