### SERIAL_NUMBER -- 控制器唯一 ID

类型 | 系统只读参数
描述 | 返回控制器唯一 ID。 是一个唯一的序列号，生成 ZAR 包的时候也可以和这个 ID 绑定，这样这个 ZAR 只能为这个控制器所用。
语法 | Var=SERIAL_NUMBER
适用控制器 | 通用
例子 | 例一 PRINT SERIAL_NUMBER '打印控制器 ID 打印结果： 191201941 例二 控制器的 9 位 ID 保存到 VR，由于 4 系列以下控制器 VR 为单精度浮点型，只有 8 位有效数值，可采用两个 VR 空间保存。 ?SERIAL_NUMBER GLOBAL giA,giB giA = SERIAL_NUMBER MOD 100000 '取余数 VR(0)=giA giB = SERIAL_NUMBER \ 100000 '整除 VR(1)=giB PRINT giA,VR(0) PRINT giB,VR(1) 打印结果： 191201941 1941 1941 1912 1912