### ZV_LIGHTCOMPENSATE -- 光照补偿

类型 | 图像增强
描述 | 对光照不均的图像进行光照补偿，其主要思路为： 1、求取原图I的平均灰度； 2、把原图分为N*M个块，求出每块的平均值，得到子块的亮度矩阵D； 3、用矩阵D的每个元素减去源图的平均灰度，得到子块的亮度差值矩阵E； 4、将矩阵E差值变成与源图一样大小的亮度分布矩阵R； 5、得到矫正后的图像result = I - R。
语法 | ZV_LIGHTCOMPENSATE(src,dst,blockSize) 参数： src：ZVOBJECT类型，源图像，单通道图像 dst：ZVOBJECT类型，光照补偿后的图像 blockSize：对图像分块处理的尺寸，正数，尺寸越小光照补偿越明显但图像信息丢失的则越明显，建议使用32
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | ZVOBJECT src, dst ZV_READIMAGE(src,"test.jpg",0)'以原图像格式读取图片 ZV_LIGHTCOMPENSATE(src,dst,32) '对图像进行光照补偿