### INT_CYCLE -- 中断周期执行

类型 | 系统参数
描述 | 中断周期执行 BASIC 功能，每个 SERVO_PERIOD 执行一次。 4 系列以上, 20170630 以上版本开放。
语法 | 命令语法：INT_CYCLE(function, taskid [, subname]) 参数描述： function：1-启动，2-停止 taskid：使用的 BASIC 任务号，BASIC 本身不能使用 subname：周期执行的 SUB 名称，程序必须足够精简 函数语法：var = INT_CYCLE(function, taskid) 参数描述： function： 3 -返回状态：1-使能，0-停止 4 -返回时间，上次的执行时间 us 5 -返回时间，执行最长时间 us 6 -返回时间最长限制 us 7 -返回错误情况的错误码，当 BASIC 中断函数执行错误的情况下，错误会设置 8 -返回错误行号 taskid：使用的 BASIC 任务号
适用控制器 | 通用
例子 | DIM times INT_CYCLE(1,1,intisr) END GLOBAL SUB intisr() times=times+1 MOVE_PT(1,1) '每周期运行 END SUB
相关指令 | INT_ENABLE