### ZV_CALUNDISTORT -- 畸变图像矫正

类型 | 标定
描述 | 使用标定系数对畸变图像进行矫正，将图像矫正到世界坐标系平面z=0处，支持透视矫正和径向畸变+透视矫正，矫正图像垂直于相机平面
语法 | ZV_CALUNDISTORT(param,src,dst) 参数： para m：ZVOBJECT类型，标定系数，标定类型为1或2，若为0则输出原图 src：ZVOBJECT类型，输入的畸变图像 dst：ZV OBJECT 类型，输出的矫正图像
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | ZVOBJECT img, ppts, param, wpts, src_img, dst_img DIM w, h ZV_READIMAGE(img,"cal.jpg",0)'以原图像格式读取图片 ZV_CALGETSCAPTS(img,ppts,128,0,500,5000)'获取圆心坐标 TABLE(0, 361, 362, 482, 362, 361, 482)'保存输入坐标系数据 ZV_MATGENDATA(wpts,3,2,0)'生成坐标系矩阵 w = ZV_IMGWIDTH(img)'获取图像的宽度 h = ZV_IMGHEIGHT(img)'获取图像的高度 ZV_CALCAM(ppts,wpts,param,w,h,2)'标定 ZV_READIMAGE(src_img,"test.jpg",0)'以原图像格式读取图片 ZV_CALUNDISTORT(param,src_img,dst_img) '对畸变图像进行矫正