### DEZCPP

指令说明：

DEZCPP 是 32 位脉冲执行型浮点数区间比较指令，即指令激活一次，执行一次浮点数区间比较运算。是将比较值[S1+1,S1]、[S2+1,S2]和比较源[S+1,S]作为浮点数数据进行比较，然后根据比较结果（小于，等于或大于）将[D]、[D+1]、[D+2]中任意一位置 ON。

[S1+1,S1]、[S2+1,S2]和[S+1,S]指定了常数（K、H）时，会自动将数值从 BIN 转换成 2 进制浮点数后再处理。

[D]占用 3 点，[D,D+1,D+2]。请注意不要与用于其它用途的软元件重复。

条件 比较指令 | [S+1,S]<[S1+1,S1] | [S1+1,S1]<=[S+1,S]<=[S2+1,S2] | [S+1,S]>[S2+1,S2]
[DEZCPP S1 S2 S Dn] | Dn 为 ON | Dn+1 为 ON | Dn+2 为 ON

操作数：

S1：D,K,H,LV,DT,@

S2：D,K,H,LV,DT,@

S：D,K,H,LV,DT,@

D：Y, M, S,@

指令格式：[DEZCPP S1 S2 S D]

编程示例：

当 X0 闭合时，DEZCPP 指令执行一次，将 D1D0、D3D2 的浮点数数据与 D5D4 进行比较，比较的结果，影响 Y0，Y1，Y2 三个位。

当 D1D0>D5D4 时，Y0 输出；

当 D1D0≤D5D4≤D3D2 时，Y1 输出；

当 D3D2<D5D4 时，Y2 输出。