### MERGE -- 连续插补

类型 | 轴参数
描述 | 前后缓冲的运动连接到一起而不减速，用于连续插补。 当 MERGE 设置为 ON 时，多段插补间仍减速，可能原因如下： 1. 可能 MERGE 并没有设置成功，可以打印查看。 2. 控制器是点位运动型号，不支持连续插补，可联系厂家。 3. 设置了 CORNER_MODE 拐角减速，打印确认。 4. 使用了带 SP 的运动指令，并设置了 ENDMOVE_SPEED，STARTMOVE_SPEED，此时速度由这两条指令确定。 5. 多条插补间切换了主轴，主轴速度参数改变了。 6. 多条插补间加入了 MOVE_DELAY 延时指令，即使延时写 0，也会导致减速。
语法 | MERGE = ON/OFF
适用控制器 | 通用
例子 | BASE(0) '选择轴 0 DPOS=0 UNITS=100 SPEED=1000 '速度 1000units ACCEL=1000 DECEL=1000 MERGE=ON '打开连续插补 TRIGGER '自动触发示波器 MOVE(1000) '运动 100units MOVE(1000) 速度曲线 MSPEED(0)垂直刻度 100 MERGE=OFF 时 MSPEED(0)垂直刻度 100
相关指令 | *SP，CORNER_MODE