### MODBUS_IEEE -- 字寄存器-32 位浮点型

类型 | MODBUS 字寄存器
描述 | 修改或者读取字寄存器，32 位浮点型。触摸屏一般叫 4x 寄存器。 ZMOTION 运动控制器专门具备 MODBUS 字寄存器，会占用两个寄存器的地址。 字寄存器间的关系查看“MODBUS寄存器”。 控制器缺省使用系统 MODBUS 字寄存器，要修改时请设置 SETCOM 的第 7 个参数。 另：特殊的 MODBUS 4x 寄存器，通过这些寄存器可以直接从触摸屏读取一些状态。
寄存器（zero based） | 类型 | 意义
10000- | IEEE | DPOS 读取，每个轴占两个寄存器
11000- | IEEE | MPOS 读取，每个轴占两个寄存器
12000- | IEEE | VP_SPEED 读取，每个轴占两个寄存器
语法 | MODBUS_IEEE (regnum) = value regnum：寄存器编号，编号从 0 开始
适用控制器 | 通用
例子 | DIM VAR MODBUS_IEEE(100) = 100.10 'ieee100 赋值 100.10 VAR = MODEBUS_IEEE(100) 'ieee100 赋值给变量 VAR
相关指令 | MODBUS_REG，MODBUS_LONG，MODBUS_STRING