### DEADD/DEADDP/DESUB/DESUBP/DEMUL/DEMULP/ DEDIV/DEDIVP/DESQR/DESQRP

指令说明：

该组指令用于浮点数四则运算。

32 位浮点指令 | 是否为脉冲型 | 操作数种类 | 指令名称
DEADD | 否 | S1：D,K,H,LV,DT,@ S2：D,K,H,LV,DT,@ D：D,LV,DT | 浮点数加法
DEADDP | 是
DESUB | 否 | 浮点数减法
DESUBP | 是
DEMUL | 否 | 浮点数乘法
DEMULP | 是
DEDIV | 否 | 浮点数除法
DEDIVP | 是
DESQR | 否 | 浮点数开方
DESQRP | 是

注意：浮点数指令会将参数中的常数自动转化为浮点数（包含三菱中提到的 RAD/DEG/EXP/LOGE）。

浮点数指令中使用数据寄存器时，数据寄存器内的值必须为浮点数或可以自动转化为常数的值。

编程示例：