### SPEED_RATIO -- 速度比例

类型 | 轴参数
描述 | 轴速度比例，0-1。 轴实际运动速度为 SPEED*SPEED_RATIO。 用于运动中根据加减速的平滑速度改变。
语法 | SPEED_RATIO(轴号) = value value：比例，取值范围 0-1 不指定轴号时，默认使用 BASE 指令指定的轴号，插补运动可作用于所有轴，否则只作用于 BASE 的第一个轴。 在线命令不带轴号时，默认对轴 0 起作用。
适用控制器 | 最新固件支持
例子 | RAPIDSTOP(2) WAIT IDLE SPEED_RATIO = 1 TRIGGER BASE(0) '选择轴 0 DPOS=0 UNITS=100 SPEED = 100 ACCEL = 1000 DECEL = 1000 MERGE = ON SRAMP = 50 MOVE(100) DELAY(500) '等待 0.5s SPEED_RATIO = 0.5 '速度降为 50 WAIT UNTIL VP_SPEED < 80 DELAY(100) '等待 0.1s SPEED_RATIO = 0.3 '速度降为 30 END 速度曲线 VP_SPEED(0)垂直刻度 100
相关指令 | FORCE_SPEED，SPEED