### MOVE_ASYNMOVE -- 缓冲触发其他轴 2

类型 | 特殊运动指令
描述 | BASE 轴运动缓冲触发其他轴，当前轴不等待。 此指令的 MTYPE 与 MOVE_OP 一致。
语法 | MOVE_ASYNMOVE(axisnum,dis[,ifsp]) axisnum：需要同步运动的轴号 dis：相对运动距离 ifsp：是否使用 sp 运动, 缺省不使用
适用控制器 | 20170503 以上固件
例程 | RAPIDSTOP(2) WAIT IDLE TRIGGER TICKS=0 BASE(0,1) DPOS=0,0 UNITS=100,100 SPEED = 100,100 ACCEL=1000,1000 DECEL=1000,1000 MOVE(100) MOVE_ASYNMOVE(1,100,0) '轴 0 运行到 100 时，轴 1 开始运动 100 MOVE(100) '轴 0 持续运动 运动轨迹 DPOS(0)垂直刻度 200 DPOS(1)垂直刻度 200
相关指令 | MOVE_SYNMOVE