### STICK_READVR -- U 盘读取到 vr

类型 | 存储指令
描述 | 拷贝外部存储器的数据到 VR 里面。 value=TRUE 表示操作成功，否则操作失败。 建议使用 U_READ。 不具备外部存储接口的控制器不支持此命令。 U 盘读取文件系统支持 fat32 和 fat16，不支持 ntfs。
语法 | value = STICK_READVR (filenum, vr_start [,format]) filenum：文件号，对应到 SD【filenum】 vr_start：开始操作的起始 VR 号 format：文件的格式
值 | 描述
0（缺省） | float 格式存储
1 | 文本格式存储
适用控制器 | 带 U 盘接口
例子 | STICK_READVR (0,2 0,0) '拷贝外部存储器名为 SD 0 的 bin 文件数据到 VR，从 VR(20)开始存储。
相关指令 | U_READ，STICK_READ