### MOV

指令说明：

MOV 是 16 位连续执行型传送指令，即每个扫描周期传送一次。就是将传送源 S 的内容原封不动地复制到传送目标 D 中，不改变传送源 S 的内容。

软元件传送时指定位软元件的位数的情况，最多传送16个（4的倍数）位软元件。

传送的数值范围：-32768 -+32767

操作数：

S：KnX, KnY, KnM, KnS,T,C,D,K,H,V,Z,LV,DT,@

D：KnY, KnM, KnS, T,C,D,V,Z,LV,DT

指令格式：[MOV S D]

编程示例：

（1）、字软元件传送的情况

条件满足，MOV 指令将常数 200 传送到 D0。

条件满足将 T0 的数据 300 传入 T1。

（2）、位软元件传送的情况

条件满足，MOV 指令将 X0X1X2X3 的位状态依次传送给 Y0Y1Y2Y3。

传送目标软元件的位状态：

执行前 | S：K1X0 | D：K1Y0
X3 | X2 | X1 | X0 | Y3 | Y2 | Y1 | Y0
ON | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | ON
执行后 | S：K1X0 | D：K1Y0
X3 | X2 | X1 | X0 | Y3 | Y2 | Y1 | Y0
ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF