### ZV_WRITEIMAGE -- 保存图像

类型 | 图像
描述 | 保存图像，除PNG格式可以保存16位单通道图片外，其余只可以保存8位单通道或三通道 别名：ZV_IMGWRITE
语法 | ZV_WRITEIMAGE(img,name[,param = 0]) 参数： img：ZVOBJECT类型，待保存的图像 name：图像路径名字，根据扩展名确定图像格式，支持bmp、jpg、png，如果没有扩展名则自动添加bmp扩展名 param：图像压缩参数，大于0且小于等于100，越大压缩程度越低图像效果越好，0为取默认值
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | ZVOBJECT img ZV_IMGGENCONST(img,100,100,2,2,0) '用TABLE(0)的数据生成一个32位有符号short类型的100*100的图像img，其通道数为2 ZV_WRITEIMAGE(img,"1.bmp",0) ’将图像保存在默认路径下，并命名为 1.bmp
相关指令 | ZV_READIMGE（读取图像）