### ZV_MRPOS -- 检测点

类型 | 单区域测量
描述 | 使用矩形、旋转矩形或圆环测量器，测量点，即灰度投影中符合阈值、极性和位置的点，即检测测量区域中满足条件的一个点，测量区域的外接矩不能超出被测图像边界外
语法 | ZV_MRPOS(mr,img mat_pts,filter_size,thresh,polar,select) 参数： mr：ZVOBJECT类型，单区域测量器 img：ZVOBJECT类型，测量的目标图像，单通道图像 mat_pts：ZVOBJECT类型，矩阵类型，检测到的点，n行3列，依次为x坐标、y坐标和该点的阈值 filter_size：滤波器尺寸,范围[1,201]，取奇数值，常用值3,5,7，若取的偶数内部会自动转换成最近的奇数 thresh：阈值,范围[1,255]，常用值120，若小于1则取默认值100 polar：边缘极性：0-白到黑、1-黑到白、2-所有 selec：边缘位置：0-第一点、1-最后点、2-最强点、3-所有点
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | ZVOBJECT mr,img,pts_mat ZV_READIMAGE(img, "test.png", 0)'以原图像格式读取图片 ZV_MRGENRECT(mr,4,255,644,34)'生成矩形测量器 ZV_MRPOS(mr,img,pts_mat,3,80,2,3) '测量目标图像，检测相关参数设置的点 ZV_MATINFO(pts_mat, 0) ZV_GRAYTORGB(img,color_img)'灰度图转化为RGB图像 zv_rect(color_img, 4, 255, 644, 34, zv_color(0,255,0)) FOR i = 0 TO TABLE(0)-1 ZV_MATGETROW(pts_mat, i, 3, 10) ZV_MARKER(color_img,TABLE(10),TABLE(11),0,20,zv_color(255,0,0))'绘制十字 NEXT