### ZV_ADPTHRESH -- 自适应二值化

类型 | 分割
描述 | 对输入图像执行自适应阈值化，生成二值图像。自适应阈值效果类似于对图像进行高通滤波--提取目标的轮廓，目标轮廓的尺寸取决于滤波器的大小以及目标轮廓本身的梯度幅度。滤波器尺寸越大找到的目标区域则越大，经验上滤波器尺寸通常为被提取的目标轮廓的2倍。偏移范围参数offset也非常重要，offset最好不要设置为0，这会导致许多小区域被找到（通常为噪声），5-40这样的值比较常用，offset越大提取的区域越小
语法 | ZV_ADPTHRESH(src,dst,filter_type,filter_size,offset,type) 参数： src：ZVOBJECT类型，源图像，单通道图像 dst：ZVOBJECT类型，二值图像 filter_type：使用的滤波算法：0-高斯滤波，1-均值波 filter_size：使用的滤波器大小，范围[1,201] offset：选取结果的容许偏移范围，范围(-255, 255) type：结果选取类型，范围0-3，图像中满足type选取类型的点将被作为提取的目标区域
type | 说明
0 | 源图像-滤波图像位于[-offset,offset]之间，亮轮廓和暗轮廓都被提取
1 | 源图像-滤波图像 大于offset或小于-offset
2 | 源图像-滤波图像 大于等于offset，亮轮廓被提取
3 | 源图像-滤波图像 小于等于-offset，暗轮廓被提取
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | ZVOBJECT src,dst ZV_READIMAGE(src,"test.jpg",0)'以原图像格式读取图片 ZV_ADPTHRESH(src,dst,0,5,10,0) '选取图像与自身5x5高斯滤波图像差值在-10到10之间的点，即较平滑的区域