### ZV_CALERROR -- 标定误差

类型 | 标定
描述 | 使用用来标定相机的像素坐标、世界坐标和标定出的标定系数来评估相机标定的像素误差
语法 | ZV_CALERROR(param,ppts,wpts,tabid_out) 参数： para m：ZVOBJECT类型，标定系数 ppts：ZVOBJECT类型，矩阵类型，像素坐标 wpts：ZVOBJECT类型，矩阵类型，世界坐标 tabid_out：TABLE索引，输出参数，标定误差，依次为平均误差、最小误差、最大误差。其中平均误差小于0.5内算是优，0.5--1为良，1--1.5为一般，1.5以上建议重新标定
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | ZVOBJECT img, ppts, param, wpts DIM w, h ZV_READIMAGE(img,"test.jpg",0)'以原图像格式读取图片 ZV_CALGETSCAPTS(img,ppts,128,0,500,5000)'获取圆心坐标 TABLE(0, 361, 362, 482, 362, 361, 482)'保存输入坐标系数据 ZV_MATGENDATA(wpts,3,2,0)'生成坐标系矩阵 w = ZV_IMGWIDTH(img)'获取图像的宽度 h = ZV_IMGHEIGHT(img)'获取图像的高度 ZV_CALCAM(ppts,wpts,param,w,h,2)'标定 ZV_CALERROR(param,ppts,wpts,0) '使用用来标定相机的像素坐标ppts、世界坐标wpts和标定出的标定系数param来评估相机标定的像素误差,并将结果放入TABLE(0)中