### FMOV

指令说明：

FMOV 是 16 位连续执行型多点传送指令。是将传送源[S]的数据多点传送到[D]开始的 n 点软元件中。可以用 FMOV K0 对部分指定的寄存器清零。

※ n 点的软元件内容都相同。

※ 当 n 指定的个数超过了软元件的编号范围时，在可能的范围内传送。

操作数：

S ：KnX, KnY, KnM, KnS,T,C,D,K,H,V,Z,LV,DT,@

D ：KnY, KnM, KnS, T,C,D,LV,DT

n ：K,H

指令格式：[FMOV S D n]

编程示例：

条件满足后，多点传送指令 FMOV 将常数 0 传送到 D0，D1，D2 中，不管之前 D0~D2 里面的数值是多少，指令执行后 D0~D2 的数值为 0，可以用 FMOV K0 对部分指定的寄存器清零。

假设执行前 D0~D2 的值 | 指令 FMOV 执行 | 执行后 D0~D2 的值
D0=154 | K0→D0 | D0=0
D1=40 | K0→D1 | D1=0
D2=3000 | K0→D2 | D2=0