### LDD|

指令说明：

LDD|是直接与母线相连的 32 位连续执行型触点逻辑‘或’运算指令。是将 S1 和 S2 的二进制形式的每一个位上的二进制数字进行按位或运算之后的结果，如果其十进制数结果不为 0 时导通。

用法与 16 位指令 LD|相同，当运算的数据超过 16 位时，就要使用 32 位的与运算指令。

操作数：

S1：K, H, KnX, KnY, KnM,KnS, T, C, D,LV,DT,@

S2：K, H, KnX, KnY, KnM,KnS, T, C, D,LV,DT,@

指令格式：[LDD| S1 S2]

编程示例：

若 D1D0 和 D3D2 任意一个寄存器的值不为 0，它们的二进制数中至少有一个位不为 0，进行或运算后，LDD|触点导通，Y0 有输出。

仅当 D1D0 和 D3D2 的值均为 0 时，进行或运算结果也为 0，LDD|触点不导通。