### DCMPP

指令说明：

DCMPP 为 32 位脉冲型比较指令，对比较值[S1+1,S1]和[S2+1,S2]的数据进行比较，根据其结果（小于、相等、大于），使 Dn、Dn+1、Dn+2 其中一个为 ON。

条件 比较指令 | S1 > S2 | S1 = S2 | S1 < S2
[DCMPP S1 S2 Dn ] | Dn 为 ON | Dn+1 为 ON | Dn+2 为 ON

※ [S1+1,S1] [S2+1,S2]表示的是双字占据两个相邻的 16 位数据组合，例 D0 表示的就是 D1D0，D1 为高 16 位，D0 为低 16 位，D2 表示 D3D2。

操作数：

S1：KnX, KnY, KnM, T,C,D,K,H,V,Z,LV,DT,@

S2：KnX, KnY, KnM, T,C,D,K,H,V,Z,LV,DT,@

D： Y,M,S,@

指令格式：[DCMPP S1 S2 D ]

编程示例：

X3 从 OFF 变为 ON 时，32 位比较指令执行一次，比较 D3D2 跟 D5D4 里面的 32 位数据，结果会影响 Y0，Y1，Y2 的状态。

D3D2>D5D4 时，Y0 为 ON；

D3D2=D5D4 时，Y1 为 ON；

D3D2<D5D4 时，Y2 为 ON。