### ZV_CONTGAUSSIAN -- 轮廓高斯平滑

类型 | 轮廓
描述 | 对轮廓进行高斯平滑，仅支持基本轮廓，处理后还是基本轮廓
语法 | ZV_CONTGAUSSIAN(cont1,cont2,size) 参数： cont1：ZVOBJECT类型，输入轮廓 cont2：ZVOBJECT类型，高斯平滑后的输出轮廓 size：高斯滤波器的尺寸，尺寸越大对轮廓平滑的越严重，非负数，建议值3、5、7，默认为3
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | ZVOBJECT img, img_bw, dst, contlist, con_src, con_dst DIM con_count ZV_READIMAGE(img, "test.jpg",0)'以原图像格式读取图片 ZV_THRESH(img,img_bw,200,255)'图像二值化 ZV_CONTGEN(img_bw,contlist,0,0)'将查找到的所有外轮廓存入轮廓列表中 con_count = ZV_LISTCOUNT(contlist)'获取轮廓列表个数 ZV_IMGCOPY(img,dst)'复制图像 ZV_IMGSETCONST(dst,0)'常数填充图像 FOR i = 0 TO con_count-1 ZV_LISTGET(contlist, con_src,i)'获取某个轮廓 ZV_CONTGAUSSIAN(con_src,con_dst,3) '使用高斯核尺寸为3的高斯滤波器对轮廓进行平滑，并将结果存于con_dst中 ZV_CONTOUR(dst,con_dst,255)'绘制轮廓 NEXT