### MOVE_OP2 -- 缓冲输出 2

类型 | 特殊运动指令
描述 | BASE 轴运动缓冲加入一个输出口操作，指定时间后输出状态翻转。 这个指令 LOAD 执行时不做任何运动，只操作输出口。 单个轴同一时间只支持一个脉冲输出，第二个 MOVE_OP2 指令会自动关闭前面指令的脉冲。
语法 | MOVE_OP2(ionum,state,offtimems) ionum：输出编号，从 0 开始 state：输出状态 offtimems：多少 ms 时间后翻转，以产生脉冲输出的效果
适用控制器 | 通用
例子 | BASE(0) UNITS=100 DPOS=0 SPEED=200 ACCEL=1000 DECEL=1000 OP(0,OFF) '关闭 OUT0 口 TRIGGER '自动触发示波器 MOVE(500) MOVE_OP2 (0,ON,1000) '等待上条运动完成，输出口 0 输出一个 1s 的脉冲，脉冲时间不会阻碍下一条运动执行 MOVE(-500) 轨迹曲线 DPOS(0)垂直刻度 1000 OP(0)垂直刻度 1
相关指令 | MOVE_OP，OP