### ZV_MRGENCIRCLE -- 圆测量

类型 | 细分区域测量
描述 | 生成圆测量区域，沿切向顺时针划分区域，子区域沿径向向圆心方向计算灰度值选择目标点
语法 | ZV_MRGENCIRCLE(mr,cx,cy,r,ann_r[,start_angle=0,ext_angle=360, interp=1, sub_num=0, sub_width=0]) 参数： mr：ZVOBJECT类型，圆测量器 cx：圆环的中心x坐标，范围[0,32766] cy：圆环的中心y坐标，范围[0,32766] r：圆环中线的半径，单位像素，范围[1,16383] ann_r：圆环半宽，单位像素，范围(0,r) start_angle：测量区域起始角度，由图像坐标系确定，即顺时针为正(图像坐标系)，单位为度数 ext_angle：测量区域角度范围，范围(0，360]，若大于360内部会自动转换成360 interp：插值算法，参考旋转 sub_num：子区域数量，表示的是圆环被划分成的子区域形个数，大于3，否则取默认值8 sub_width：子区域宽度，单位像素，即相邻两卡尺之间的间距（像素个数），可为负数，但其负数的绝对值小于subWidth
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | ZVOBJECT mr ZV_MRGENCIRCLE(mr,120,120,60,40,0,120,1,0,0)'生成圆测量器