### ZV_MREDGE -- 细分区域点测量

类型 | 细分区域测量
描述 | 使用直线或圆测量区域，获取测量结果点
语法 | ZV_MREDGE(mr,img,pts) 参数： mr：ZVOBJECT类型，直线或圆测量区域 img：ZVOBJECT类型，测量的目标图像，单通道图像 pts：ZVOBJECT类型，测量的结果点，n*2的矩阵，每行一个点，即x、y
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | ZVOBJECT mr,img, pts ZV_READIMAGE(img, "test.png", 0)'以原图像格式读取图片 ZV_MRGENLINE(mr,48,140,25,259,0,0,10,5)'生成直线测量的旋转区域 ZV_MREDGE(mr,img,pts)'细分区域测量，使用直线或圆测量区域mr在目标图像img中进行点的测量并获取测量结果点存于pts