### BINP

指令说明：

BINP 是 16 位脉冲执行型 BIN 转换指令，指令激活一次，执行一次数据转换。是将源操作数[S]中的 BCD 码（4 位二进制数来表示一位十进制数）转换成 BIN（二进制数来表示十进制数）后传送到目标操作数[D]中。

源操作数[S]的数值范围为：0~9999，若超过该范围会出错。

操作数：

S ：KnX, KnY, KnM, KnS,T,C,D,V,Z,LV,DT,@

D ：KnY, KnM, KnS, T,C,D,V,Z,LV,DT

指令格式：[BINP S D]

注意：[S] 和[D] 指定位数时，可以参考下表。

操作数 D | 位数 | 数据范围
K1Y0 | 1 位数 | 0~9
K2Y0 | 2 位数 | 0~99
K3Y0 | 3 位数 | 0~999
K4Y0 | 4 位数 | 0~9999

编程示例：

假设 K4Y0 的值为 K1829，BINP 指令执行后，它是一个 BCD 码（4 位二进制数来表示一位十进制数）为 0000,0111,0010,0101，转换成 BIN 码（二进制数表示十进制数），传送到 D0，为 K725。