### DEDIVP

指令说明：

DEDIVP 是 32 位脉冲执行型 2 进制浮点数除法运算指令，即指令激活一次，执行一次运算。是将源操作数[S1+1,S1]和[S2+1,S2]的 2 进制浮点数数据相除，并将其运算结果以 2 进制浮点数形式传送到目标操作数[D+1,D]中。

在[S1+1,S1]和[S2+1,S2]中指定了常数（K,H）时，数值会自动转换成 2 进制浮点数。

操作数：

S1：D,K,H,LV,DT,@

S2：D,K,H,LV,DT,@

D：D,LV,DT

指令格式：[DEDIVP S1 S2 D]

编程示例：

X0 闭合，DMOV 指令将常数 K100 传送给 D1D0，DFLT 指令将 D1D0 的数据转换为浮点数，存储到 D3D2，DMOV 指令将常数 K2000 传送给 D5D4，DFLT 指令将 D5D4 的数据转换为浮点数，存储到 D7D6。

X1 闭合，DEDIVP 指令执行，将 D7D6 的浮点数 2000.0000 除以 D3D2 的浮点数 100 后得到的商为 20.0000 传送到 D9D8 中。

X2 闭合，DEDIVP 指令执行，D9D8 的浮点数 20.0000 数据除以 K2，得到的商为 10.0000 传送到 D11D10 中。