### SEND_CMDAXIS -- send 命令

类型 | 通讯指令
描述 | 主控制器给从控制器发送 ZMC_DIRECTCOMMAND 命令，结果通过 SEND_RESULT 查看。 发送 BASIC 内容：cmdstring (参数列表)，AXIS(iaxis) MODBUSM 指令超时重发要注意，从控制器可能收到 2 次消息，对寄存器的扫描也可能出现 2 次。SEND 指令超时重发对从控制器没有影响，重要标志性变量可以通过 SEND 指令来修改。
语法 | SEND_CMDAXIS (cmdstring,iaxis,可选参数列表) cmdstring：命令字符串 iaxis：轴号 可选参数列表：个数可变，不带参数的时候，不添加括号
适用控制器 | 4 系列以上控制器支持，支持版本号 20170618
例子 | SEND_CMDAXIS("MOVE",IAXIS,DIS1)
相关指令 | SEND_RESULT，SEND_CMD