### INTERP_FACTOR -- 插补速度计算

类型 | 轴参数
描述 | 插补时轴是否参与速度计算，缺省参与计算（1）。 此参数只对直线的任意轴和螺旋的第三个轴起作用。 运动后请及时还原，否则会导致后续运动不正确。 部分轴不参与速度计算时，先按参与计算的轴的插补计算出参与轴的分速度和运动总时间，再把不参与计算的轴的运动距离依次除以总时间，得到不参与计算的各轴的相应速度。见例二。 不能把插补的实际运动的所有轴都设置 0，会导致实际速度无穷大。
语法 | INTERP_FACTOR = 0/1 0-不参与计算，1-参与计算
适用控制器 | 通用
例子 | 例一：全部参与速度计算 BASE(0,1,2) '选择轴 0 为主轴 DPOS=0,0,0 ATYPE=1,1,1 UNITS=100,100,100 '脉冲当量 100 SPEED=100,100,100 '主轴速度 100units/s ACCEL=1000,1000,1000 DECEL=1000,1000,1000 INTERP_FACTOR=1,1,1 '3 轴都参与速度计算 TRIGGER '自动触发示波器 MOVE(100,200,300) '各轴分运动距离 此时根据合成运动速度 100 可以计算出各轴分速度，如下图。 VP_SPEED(0)垂直刻度 100 MSPEED(0)垂直刻度 100 MSPEED(1)垂直刻度 100 MSPEED(2)垂直刻度 100 例二：部分轴不参与速度计算 INTERP_FACTOR=0,1,1 '轴 0 不参与速度计算 此时先计算出仅有 2、3 轴插补时的分速度、运动总时间，然后再以轴 0 的运动距离除以总时间，得到轴 0 的速度，如下图。 垂直刻度同上 例三：只有一个轴参与计算 INVERT_FACTOR=0,1,0 '只有轴 1 进行运动计算 此时轴 1 的速度就是主轴速度 100，然后计算出运动总时间。其他轴依次用运动距离除以总时间，得到各轴速度，如下图。 垂直刻度同上
相关指令 | BASE_MOVE