### DBON

指令说明：

DBON 是 32 位连续执行型 ON 位判定指令，即每个扫描周期都执行一次 ON 位判定。是将源操作数[S+1,S]的 32 位数据的第 n 位进行 ON 位判定，n 位为 ON 时，目标操作数[D]为 ON，n 位为 OFF 时，目标操作数[D]为 OFF。

若源操作数[S+1，S]指定了常数 K 时，会自动进行 BIN 转换。

n 的取值范围在：K0~K31

操作数：

S：KnX, KnY, KnM, KnS,T,C,D,K,H,Z,V,LV,DT,@

D：Y, M, S@

n：K,H,D,@

指令格式：[DBON S D n]

编程示例：

假设 D1D0 的值为 K179210，X0 闭合，DBON 指令执行，将 D1D0 为 K179210 的 32 位二进制数 0000,0000,0000,0010,1011,1100,0000,1010 中的 b17 位进行 ON 位判定，b17 为 1，所以 Y0 为 ON。