### ZV_CALGENSCATAB -- 生成实心圆阵列标定板图像

类型 | 标定
描述 | 生成实心圆阵列标定板图像 生成图像大小[Width, Height] = [(cols + 3) * 4 * radius, (rows + 3) * 4 * radius]
语法 | ZV_CALGENSCATAB(img,rows,cols,radius,polar) 参数： img：Z VOBJECT 类型，输出参数，生成的标定板灰度图像 rows：垂直方向圆点数目，大于0 cols：水平方向圆点数目，大于0 radius：圆点半径，单位为像素，大于0 polar：圆点颜色，0-白色背景黑色圆点，1-黑色背景白色圆点
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | Z VOBJECT img ZV_CALGENSCATAB(img,4,3,30,0)'生成背景为白色圆点为黑色的圆点类型标定板图像，图中有4行3列的黑色圆点