### SEND_IFLASH -- 拷贝 flash 数据

类型 | 通讯指令
描述 | 主控制器的 FLASH 和从控制器的 FLASH 相互拷贝，结果通过 MODBUSM_STATE 查看。 MODBUSM 指令超时重发要注意，从控制器可能收到 2 次消息，对寄存器的扫描也可能出现 2 次。SEND 指令超时重发对从控制器没有影响，重要标志性变量可以通过 SEND 指令来修改。
语法 | SEND_IFLASH (dir,id,flashid) dir：1-主控制器 FLASH 拷贝到控制器 FLASH，0-控制器 FLASH 拷贝到主控制器 FLASH id：主控制器的 FLASH 编号 flashid：控制器的 FLASH 编号
适用控制器 | 4 系列以上控制器支持，支持版本号 20170618
例子 | SEND_FLASH (1,1,1)
相关指令 | MODBUSM_STATE，SEND_PERCENT