### ZV_IMGCONVERT -- 转换指定数据类型

类型 | 访问
描述 | 图像数据类型的转换，支持的图像数据类型
语法 | ZV_IMGCONVERT(src,dst,type[,mult = 1,add = 0]) 参数： src：ZVOBJECT类型，源图像 dst：ZVOBJECT类型，转换后图像 type：转换后的图像数据类型
type | 说明
0 | 8 位无符号 8 U
1 | 16 位无符号 16 U
2 | 32 位有符号 32 S
3 | 64 位浮点 64 F
mult：转换时的数值乘数 add：转换时的数值偏移
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | ZVOBJECT src, dst ZV_READIMAGE(src,"1.bmp",0) '以原图像格式读取图像 ZV_IMGCONVERT(src,dst,3,1,0) '将图像转为64F格式