### WAIT LOADED -- 等待轴缓冲空

类型 | 语法指令
描述 | 等待 BASE 轴运动缓冲空，此命令会阻塞不执行后面的程序。 缓冲区最后一个运动可以正确执行，同时程序向下扫描。 等效于 WAIT UNTIL LOADED，LOADED 作为轴参数，支持轴参数的语法。
语法 | WAIT LOADED
适用控制器 | 通用
例子 | 与 WAIT IDLE 的区别 BASE(0) ATYPE=1 UNITS=100 DPOS=0 SPEED=100 ACCEL=1000 MERGE=1 TRIGGER MOVE(100) '当前运动 MOVE(50) '缓冲运动，此时缓冲区只有这一条运动 '当本条运动执行时，缓冲区就已经清空 WAIT IDLE '使用 wait idle 时，要等到所有运动完成才能往下执行 OP(0,ON) '打开 op0 运动轨迹 DPOS(0)垂直刻度 100 OP(0)垂直刻度 1 WAIT LOADED '使用 wait loaded 时，运动缓冲空即可往下执行 OP(0,ON)