### ZV_CALGETSCAPTS -- 获得实心圆标定板圆心坐标

类型 | 标定
描述 | 计算实心圆阵列标定板图像圆心坐标，标定板图像至少需要九个点，输出的圆心坐标是无规律的
语法 | ZV_CALGETSCAPTS(img,ppts,thresh,polar,min_area,max_area) 参数： img：ZV OBJECT 类型，标定板单通道图像 ppts：ZVOBJECT类型，输出参数，计算的点坐标，矩阵类型N行2列 thresh：提取圆点的阈值 polar：圆点极性，0-黑，1-白 min_area：搜索圆点最小像素面积范围 max_area：搜索圆点最大像素面积范围
适用控制器 | 支持ZV功能或者5系列以上的控制器
例子 | ZV OBJECT img, ppts ZV_READIMAGE(img,"test.png",0)'以原图像格式读取图片 ZV_CALGETSCAPTS(img,ppts,128,0,500,5000)'使用128阈值分割图像，搜索像素面积在[500, 5000]范围内的黑色圆点，提取每个圆点的位置坐标，生成N行2列矩阵存入ppts中