### DMULP

指令说明：

DMULP 是 32 位脉冲执行型乘法运算指令，即指令激活一次，执行一次乘法运算。是将源操作数[S1+1,S1]和源操作数[S2+1,S2]的内容进行二进制乘法运算后传送到目标操作数[D+3,D+2,D+1,D]的 64 位（四字）中。

各数据位的最高位为正（0）、负（1）的符号位，这些数据以代数方式进行乘法运算。

例：5500×（-8540）= -46970000

[S1+1,S1]和[S2+1,S2]中指定常数（K）时，会自动进行 BIN（二进制数）转换。

[D+3,D+2,D+1,D]中指定位数为（K1~8）时，只能获得低 32 位的结果。

操作数：

S1：KnX, KnY, KnM, KnS,T,C,D,K,H,V,Z,LV,DT,@

S2：KnX, KnY, KnM, KnS,T,C,D,K,H,V,Z,LV,DT,@

D：KnY, KnM, KnS, T,C,D,Z,V,LV,DT

指令格式：[DMULP S1 S2 D]

编程示例：

前面条件满足后，100×200= D7D6D5D4，D7D6D5D4=20000

D1D0 × D3D2 = D7D6D5D4

32 位 32 位 64 位

注意：一定要注意储存空间的结构，避免存储地址重叠，而得不到正确的数据。